（様式３－３）
	　車 椅 子 処 方 箋（　文書判定用　）  　　　　　　　　　（ 新規・再支給・修理 ）

	ふりがな
	
	生年月日
	昭和・平成   　年 　  月 　  日（   　 歳）
	性別
	男 ・女　

	氏  名
	　
	
	
	
	

	住  所
	〒　
	身長　　　　　　　　　　cm

	職　業
	　
	TEL
	自　宅　 　　　　　　　携帯　
	体重  　　　　　　　　　kg

	障害名疾患名
	□頸椎損傷　□胸椎損傷　□腰椎損傷　□脳血管障害　□脳性麻痺
□筋ジストロフィー　□重症筋無力症　□筋萎縮性側索硬化症
□脊髄性小脳変性症　□関節リウマチ　□パーキンソン病　□その他
	障害レベル
C.T.L　　完　全
（　　　）　不完全
	障害発生　昭和・平成
　　　年　　　月　　　日
（　　　　　歳）

	障害原因
支給区分
	□疾　病　□交通事故　□業務上の事故　□その他の事故　□先天性　□戦　争　□その他（　　　　　　　）
□総合支援法　□労災　□自　費　□その他（　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	身体状況
	立位　□ 不　可　□ 要介助　□　可                      座位　□ 不　可　□ 不安定　□　可
歩行　□ 不　可　□ 屋内（要介助・可）　□ 屋外（要介助・可） 移乗　□ 全介助　□ 半介助　□ 自　立　

	
	褥瘡　□　無　　□　有　（背部・臀部・　　　　　）　□既往歴　有　　□褥瘡リスク高い（具体的に　　　　　　　　　　）

	車椅子の
使用状況
	目的　□ 全介助　□ 半介助　□自 　走　　　　　　主な使用場所　□ 屋内　□ 屋外　□ 屋内外　
自動車搭載　□ 不 　要　□ 必　要（自力・半介助・介助、座席・トランク）

	基本価格
	□　標準　　　　　　　□　頭頸部
	本体価格
	□　自走用　・　□　介助用

	
	新規支給（１台）　・　２台同時支給　・　同一再支給
	
	

	車椅子の型式
	□　モジュラー式　　　□　オーダーメイド式　　　　□　レディメイド式　※機種名（　　　　　　　　　　　　　）

	加算要素価格・付属品

	機構加算
	□　リクライニング機構　　□　ティルト機構　　□　ティルト・リクライニング機構　　□　リフト機構

	基本構造
	□　後方大車輪（標準）　　□　前方大車輪　　□　６輪構造
	幅止め構造　×

	フレーム
	□　サイドガード（ｽｶｰﾄｶﾞｰﾄﾞ）（片側）　×
パイプ
径（φ） 13 ・ 16 ・ 19 ・ 22 ・（　　 ）
	材質
　□　アルミ　　　□　ステンレス
　□　チタン（差額自己負担）　　　□　その他（　　　）

	シート
	□　スリング式（標準）　　□　張り調整式　　□　板張り式（座板併用不可）
	□　奥行き調整構造　　□　座板

	バックサポート
	□　スリング式（標準）　　□　張り調整式
□　背クッション（□　滑り止め加工）
	□　ワイドフレーム  □　バックサポート延長  
□　高さ調整構造  □　背座角度調整  
□　背折れ構造

	ヘッドサポート
	□　着脱式（枕含む） 　 □　　マルチタイプ（枕含む）　　□　枕（オーダーメイド）　  □　枕（レディメイド）

	フットレッグサポート
	□　固定式（標準）　　□　挙上式　　□　着脱式
□　開閉着脱式　　□　挙上・開閉着脱式
	□　レッグベルト全面張り　　□　特別仕様　レッグループ
□　パイプにスポンジ巻（左・右）〔平面形状×1/4を1単位とする〕
□　不要

	フット
サポート
	□　セパレート式
（標準 ： 上方・側方）　　　　　　　　　　　
□　セパレート式（二重折込式）
□　中折式　
□　固定式　　□　不要
	材質
□　パイプ
□　ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ
□　工業用ﾍﾞﾙﾄ
□　その他（　　　）
	□　前後調整（片側）　×
□　角度調整（片側）　×
□　左右調整（片側）　×
	□ ヒールループ
□ アンクルストラップ　　
□ ステップカバー　　　  
	左・右
左・右
左・右

	グリップ
	□　要　　（直角　・　曲げ　　　　　　　　　ｃｍ）　　□　不要

	アーム
サポート
（片側）
	フレーム　
一体型
	□　固定式　□　跳ね上げ式　□　着脱式
	□　高さ調整構造
□　角度調整構造　　　　　左・右
□　アームサポート幅広（　　・　　）cm
□　アームサポート延長（　　・　　）cm
	形状
	□　普通型
□　パイプ型
□　デスク型
□　アール型

	
	独立型
	□　固定式　□　跳ね上げ式　□　着脱式
	
	
	

	処方医師の氏名
	　
	所属等
	 
	処　方
	令和　　　年　　　月　　　日

	セラピスト等氏名
	　
	所属等
	 
	連絡先
	

	受注業者名
	　
	担当者名
	　
	TEL
	携帯

	ブレーキ
	□　駐車ブレーキ（標準）　　□介助用（キャリパー）ブレーキ　　□　フットブレーキ（連動・独立）
□　延長レバー　×　　　　　　（右　　　　　cm、左　　　　　cm）　　□　トグルブレーキ（簡易型）

	駆動輪
・主輪
	□　固定式（標準）
□　着脱式
	□　車軸位置調整　　□　キャンバー角度変更（　　　゜）
□　片手駆動構造　　□　レバー駆動構造

	タイヤ
	□　エア(標準)
□　ノーパンク
	径（インチ）
14・16・20・22・24・26・（　　）　
太さ（インチ）
1、1・3/8、（　　　）
	キャスタ
	□　ソリッド（標準）
□　衝撃吸収タイプ
	径（φ）（インチ）
４・５・６・７・（　　）

	ハンドリム
	□　プラスチック（標準）　　□　ステンレス
□　アルミ　　□　不要
	□　ピッチ30㎜以上（　　　　mm）　　□　片手駆動構造
□　滑り止め　　□　ノブ付（片側）　標準　・　垂直

	クッション
（カバー付き）
	□平面形状型
	□　ゲル素材　　□　多層構造　　□　立体編物
パッド□　骨盤　×　　□　内転防止　　□　外転防止　×
	□　滑り止め加工
□　防水加工

	
	□モールド型
	
	

	
	【完成用部品】
□　ペルモビールQSXXXPC（ロホ　クワドトロセレクト）
□　その他　　（製品名：　　　　　　　　　　　　幅　　　　　　ｃｍ：奥行　　　　　　ｃｍ：厚さ　　　　　　ｃｍ）

	テーブル
	□　テーブル　□　カットアウトテーブル　□　表面クッション張り　□　取付部品（片側）×　　　□　テーブルベルト

	転倒防止装置
	□　パイプ　□　ｷｬｽﾀ付き　□　ｷｬｽﾀ折りたたみ
	搭載台
	□　呼吸器　　□　痰吸引器　　□　携帯会話補助装置

	その他
	□　車載用固定部品　×　　　　□　杖たて（一本杖）　　□　杖たて(多脚つえ）　　□　酸素ボンベ固定装置
□　栄養パック取付用ガートル架　　□　点滴ポール　　□　日よけ　　□　雨よけ　　□スポークカバー
□　リフレクタ　×　　　　□　高さ調整式手押しハンドル　　□　泥よけ　　□　テーブル内張

	ベルト部品
	□　胸　　□　腰　　□　大腿（両方）　　□　股（T字・Ｙ字のバックル含む）　　□　フットレッグサポート（前）

	
	（片側）□　肩　×　　□　腕　×　　□　手首　×　　□　股　×　　□　大腿　×　　□　下腿　×　　□ 足首　×　　　

	ベルト仕様
	バックル（　　　　　　　　）　　ベルクロ（　　　　　　　）
	パッド
	□　体幹×　　　□　腰部×　　　□　その他（　　　　　）

	【姿勢保持装置完成用部品】
　　　ラテラルサポート　（ユニリンク　・　スイングアウェイ　・　プロクシマル）

	[image: ]※座幅を記入
長　　　　　



	【特記事項】　※　モジュラー式、オーダーメイド式車椅子の場合、既製品で対応できない理由を具体的に明記すること。
※　処方車椅子の機構加算（リクライニング式・ティルト式等）が必要な理由を具体的に明記すること。
※　処方車椅子の構造部品・付属品等が必要な理由を具体的に明記すること。　　　(以上については任意様式に記入提出可）
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